**3.16 bit addition**

**LHLD 9000**

**XCHG**

**LHLD 9002**

**DAD D**

**SHLD 9004**

**HLT**

