**8.bit subtraction**

**LDA**

**MOV B,A**

**LDA 4000**

**SUB B**

**STA 4001**

**HLT**

